**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС НАБАВКЕ ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Назив | количина | Цена по комаду /укупна цена |
| 1. | Школска клупа двосед, 1300/500мм, металне конструкције од округлих цеви 25мм дебљине зида 2мм пластифициране електростатичким наношењем епокси праха, ојачана повезивањем предњих ногара металних цеви истог промера, у црвеној, зеленој и плавој боји. Висина 680 мм до радне плоче.  Радна плоча од универа са заобљеним ивицама, дебљине 18 мм, кантоване АБЦ траком дебљине 2мм, испод клупе полица. Са обе стране стола су куке за одлагање ранца. Уграђени ПВЦ чепови као заштита од оштећења пода. | 48 ком |  |
| 2. | Школска столица металне конструкције од округлих цеви 22 дебљине зида 1,5 мм, пластифицирана у црвеној, зеленој и плавој боји. Седишта и наслон анатомски од буковог фурнира дебљине 8 мм, лакирани паркет лаком. Широки наслон. Уграђени ПВЦ чепови као заштита од оштећења пода. | 96 ком |  |
| 3. | Катедра за наставнике са 1 фиоком , ширине 600мм, дужина 1300 мм, висина 750 мм. Метална конструкција катедре је од цеви 25и квадратног пресека 20x20мм (траверзна), дебљине зида1,50мм. Цеви су заштићене методом пластификације и завршавају се ПВЦ чепом. Дрво -универ дебњине плоче 18мм, кантовано АБС траком 2мми 0,4мм (подаска). Спајање – вијак за дрво 4.5 x 35мм | 3 ком |  |
|  | **УКУПНО:** | без ПДВ |  |
|  | **УКУПНО:** | са ПДВ |  |

ГАРАНЦИЈА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РОК ПЛАЋАЊА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место испоруке: ОШ „Младост“ Нови Београд са роком од\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. ПОНУЂАЧ