**СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ**

**ОСВЕТЉЕЊА**

**У ОШ „Младост“ Нови Београд – велика фискултурна сала**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.броЈ | Назив радова | Цена без ПДВ | Цена са ПДВ |
| 1. | Модуларни ЛЕД рефлектор сертификован (за отпорност на ударац лоптом) за осветљење професионалних спортских терена и хала.Укупна снага светиљке 159.0 W.Температура боје светла 4000 к са индексом репродуксције боје (CRI)>80. Иницијални флукс светиљке е 21933Im. Димензије светиљке 415/384/65А/B/H/(mm). Светиљка типа REGINA 2 BPPD/840HO произвођач Buck. |  |  |
| 2. | Демонтажа 59 комада постојећих светиљки и предаја демонтираних светиљки Наручиоцу. Радови се изводе на висини до 9,5м. |  |  |
| 3. | Монтажа нових 6 светиљки.Сваком позицијом везаном за уградњу светиљки су обухваћени сви неопходни радови на изради потребних твора за монтажу. Радови се изводе на висини до 9,5м. |  |  |
| 4. | Остали ситан неспецифирани материјал неопходан при монтажи и повезивању нових рефлектора(сијалице, дозне,розетне, стезаљке). |  |  |
|  | **Укупно без ПДВ:** |  |  |
|  | **Укупно са ПДВ:** |  |  |

Рок за извршење радова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гаранција изведених радова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начин плаћања\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_