**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Детаљан опис добра (техн.карактеристике) | Јединица мере | Кол | Просечна јединична цена без ПДВ-а | Просечна јединична цена са ПДВ-ом | Укупан износ без ПДВ-а по ставци | Укупан износ са ПДВ-ом по ставци |
| 1. | Конструкција **школске столице** је израђена од хладно ваљаних цеви 20mm, дебљине зида цеви 1,5mm, пластифицирана у црној боји, на чијим се ногицама стављају пластични чепови. Шкољка је израђена од двоструког структурираног полипропилена или од пресованог фурнира боје букве или храста.  Седиште је удобно и има ефекат ваздушног јастука. Шкољка има неклизајуће површине и исечени рукохват на наслоном делу у облику круга. Столица је анатомска и недозвољава деформацију кичме приликом седења. Димензије 650 x 700 x 840 | **ком** | 32 |  |  |  |  |
| 2. | Конструкција **школске столице** је израђена од хладно ваљаних цеви 20mm, дебљине зида цеви 1,5mm, пластифицирана у светло сивој боји, на чијим се ногицама стављају пластични чепови. Шкољка је израђена од двоструког структурираног полипропилена у графит сивој боји или од пресованог фурнира букве или храста боја по договору. Седиште је удобно и има ефекат ваздушног јастука. Шкољка има неклизајуће површине и исечени рукохват на наслоном делу у облику круга. Столица је анатомска и недозвољава деформацију кичме приликом седења. Димензије 430 х 526 х 455 | **ком** | 120 |  |  |  |  |
| 3. | Клупа двосед: радна плоча је израђена од иверице дебљине 18mm, заобљених ивица, димензија радне плоче 1300x500mm, кантована АБС траком, две жичане пластифициране корпе. Конструкција: хладно ваљане елипсасте цеви 30 х 20 x1.5mm, пластифициране у боји по договору, пластични чепови, висина стола 750mm. Површина: дезен по договору. | **ком** | **60** |  |  |  |  |
| **Процењена вредност без ПДВ-а (добија се сабирањем укупног износа без ПДВ-а)** | | | | | |  | |
| **Укупна вредност са ПДВ-ом (добија се сабирањем укупног износа са ПДВ-ом)** | | | | | |  | |

Испорука на адресу: Гандијева 99

Гаранција\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача